

1. 定制方提供原理图，我们来画电路
2. 定制方设计好程序，提供我们烧写代码我们自己烧或者提供烧写好的flash给我们焊接
3. 录像芯片对于我们来说就是当一个ic来用，通过串口控制

（拍照，录像，停止，休眠，唤醒功能）

1. 我们输出录像芯片采用并行数据，格式BT656，分辨率为720\*540,
2. 录像芯片带usb和sd卡，我们利用电脑插上Usb能够考出录像和图片