## 1界面修改

## 进度条改我们自己的， 主机界面有图标，点击不同图标可以进入不同功能，

在不同功能下，进行设置，（希望厂商提供相应的驱动介绍，最后把不同功能下结合成一个手册。）

## 2.Wifi设置：

IP :

1)搜索热点，固定 IP 设置

初始化参数

IP地址 192.168.0.1

掩码 255.255.255.0

网关192.168 0.254

DNS等

2) DHCP自动模式下，搜索WIFI热点加入网络。

## 3.Net 网口

NET1 :

默认手动:IP 192.168.0.1

Subnet mark : 255.255.255.0

DNS:

Gateway: 192.168 0.254

NET2 :

默认DHCP，若手动激活下面参数设置框

若DHCP则禁止下面参数设置框

移动4G：

功能：打开或则关闭

（根据现场实际情况选择最佳的的模式，4G/3G/2G自动切换）

## 4.LCD设置：

校准、背光（ 1~8 级）

## 5.Usb ：

显示USB 的状态、名称

## 6.仪表通信：

若激活下面设置参数，禁止不用设置

485总线通信，

波特率、停止位、数据位、奇偶校验

232串口通信

波特率、停止位、数据位、奇偶校验

## 7.扩展通信：

可以启用或禁止：

可修改： 波特率、停止位、数据位、奇偶校验

8.模拟量输入 AI ：

复用AI

FAI 1:、 FAI 2: 0~10V， 正负10V，正负5V， 0~20mA ，4-20mA 可以启动或关闭

普通AI，采集4-20ma

AI 1 ,AI2,AI3,AI4, 启用或者关闭.

DI :

DI 1 ,DI2,DI3,D4, 启用或者关闭.