


1. **尺寸规格**

****

1. **按键定义**

****


液晶屏总厚度4.5mm


此尺寸为液晶屏外框架尺寸

按键尺寸：6mm×6mm×5mm（高）

附（参考）：之前的液晶面板样式

**3、显示及操作说明**

****

****

1. **主界面显示**：

**自动模式下显示**：“自动”字样、风量、工作电流、电池电压、设定温度、进风口温度

**手动模式下显示**：“手动”字样、风量、工作电流、电池电压、设定温度、出风口温度

**睡眠模式下显示**：“睡眠”字样、风量、工作电流、电池电压、设定温度、进风口温度（**选择该模式下无任何操作显示屏等待10s后背光关闭**，关闭后有其他设定操作时背光自动点亮。）

其他：出风口上下摆叶功能显示（如设定）、工作时间（如设定）

注：**自动模式和睡眠模式下温度设定值范围是15℃~30℃**


**手动模式下温度设定值范围是0℃~30℃**

**2、显示屏背光样式：蓝底白字**

****

参考图片

**4、配套遥控器外观样式及规格型号：**



规格型号细节图

请确认以上开发需求，如需求需要调整或有增减项请及时与我司联系

本清单仅作为正式合同签订之技术副本，当本清单上述技术状态发生重大改变时需重新核算产品价格