**设配的装置要求**：

1. 集运车到达工作台后，装箱设备会吊起集装箱平移至操作台并箱门朝上（前）倾斜约55-58度，在工人未打开右箱门前开始照像（箱号在右门右上方，见图示），计数并通过无线传输至手机或电脑上。
2. 要求监控可360度旋转、可调焦、有保留60天的记录回放（有监管现场作业的功能）、可即时通过手机遥控现场拍照。
3. 计数应有数量、时间、现场装箱线或卸箱线的位置编号（箱位号）、保留60天的记录、
4. 箱号、计数、日期、箱位号应在同一照片上传。
5. 夜间可工作（需报现场配灯要求）。
6. 监控具有手机与现场可语音通话功能（不是必配）。
7. 旋转及调焦也不是必配。
8. 通过无线传输的照片应一箱一照一传。
9. 上传的照片可在电脑或手机通过软件识别时间、计数、箱位号、箱号至设计的表格中，见附表。
10. 上述中的第2、6、7条可视技术状况及费用不作为必配项目，如技术可以做到，可做为方案的选择项目。
11. 可考虑技术拍照功能与监控系统为两个同一现场同时的独立系统。
12. 因现场作业条件差，要求信号稳定、数据传输顺畅、照片清晰、现场监控功能高像素，可调焦、防水、防尘。

请照此设计。