**产品框架及开发内容：**

**RJ45 RJ45**

**1000M 1000M**

**PCIE 2.0X4**

**RTC 需要和**

RK3588 **PCIE 2.0X1 FPGA联调**

**硬件**

**看门狗 HDMI 2.0**

**1XUSB 3.0**

**1XUSB 2.0 4XRS232**

**开发内容**：

1. 需要调通内核和上图中所有接口，把不需要的接口驱动关闭；
2. 裁剪系统，把不需要的系统进程、应用裁剪；
3. 后续需要与客户进行联调，参与和客户的联调工作。

联系微信：lchang66886688