**1、整体功能要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 功能要求 |
| 1 | 转速 | 2档，1档约500rpm，2档约1100rpm，可正、反转 |
| 2 | 扭力 | 不小于5N.m  |
| 3 | 外观 | 手持枪型，整体防水 |
| 4 | 接头 | 六角杆自锁快脱接头，TypeC充电接头 |
| 5 | 功能 | 一二档调节，正反转调节 |
| 6 | 指示 | 一、二档，正、反转，缺电、充电，常灭，工作时显示 |

2、外观



3、功能按钮



4、接头

