富芮坤蓝牙方案说明

一 硬件

1. 用FR8003A芯片做主控，液晶屏用1.8寸
2. 功能键有电源开关键（可以控制220V交流电和控制主板的直流供电二种方式），选择键（选择品种及加热所需要的温度及时间）+和-键做上下移动键，增加和减少所需要的温度及时间按键，确定键
3. 测量水加热的温度传感器，温度范围是-10~120度，精度正负0.5度，调节温度是1度上或者下、
4. 蓝牙与小程序连接，可以实现所有按键的功能

二 软件

1. 日期，当前时间，倒计时时间，加热所需时间，当前温度，需要加热的温度
2. 加工的品种显示
3. 蓝牙开关及符号