实现20串电池独立充电。

如下图所示：

充电模块1-20由5V电源统一供电。充电模块1-20分别给电池1-20充电。

电池1-20是串联连接，不可拆。

要求：充电模块能同时给20组电池充电。充电电流1-2A。

