本实验将实现如下功能：通过串口2连接ATK-NEO-6M GPS模块，然后通过液晶显示GPS信息，包括精度、纬度、高度、速度、用于定位的卫星数、可见卫星数、UTC时间等信息。同时，可以通过USMART工具，设置GPS模块的刷新速率（最大支持5Hz刷新）和时钟脉冲的配置。另外，通过KEY0按键，可以开启或关闭NMEA数据的上传（即输出到串口1，方便开发调试）。


硬件连接:
STM32开发板-->ATK-NEO-6M GPS模块
PA2-->RXD
PA3-->TXD 
GND-->GND
5V/3.3V-->VCC

注意：
1，ATK-NEO-6M模块的波特率默认设置为38400.
2，串口1 的通信波特率也是38400.
3，GPS模块必须放置于室外或者窗户旁边，否则有可能收不到GPS信号。
 

               	正点原子@ALIENTEK
               	2013-3-10
		广州市星翼电子科技有限公司
                联系电话（传真）：020-38271790
	       	购买：http://shop62103354.taobao.com
                      http://shop62057469.taobao.com
               	技术支持论坛：www.openedv.com