串口上位机通讯外包

1. 可以选择芯片的型号
2. 开始的时候，向串口发送开标志
3. 关闭的时候向串口发送关标志
4. 具有波形显示功能，可以使用拉针的方式显示当前波形值。可以一键式调整波形图形在整体布局中更美观。
5. 可以导入keil 生成的linker adress map文件，选择变量
6. 分体验版和标准版