**系统框架**



**摄像头：**

1. 分辨率 640\*480
2. 接口DVP或MIPI
3. 帧率：>24fps

**投影仪**：接口RGB888

**按键1**：开关机按键

**按键2**：按下按键2，抓取一张图存入到SD卡中

**SD卡**：能在Windows系统中以U盘的形式打开（接读卡器中）。

**TI芯片：**推荐型号 AM5708.

**软件主要工作流程：**

